{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["信息系对接产业集群专项"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"信息系对接产业集群专项","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[39,1,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备清单参数表"]
[]
["序号","设备名称","技术要求","数量","单价（元）","金额（元）","报价品牌及参数(必填项)"]
[1,"服务器","要求机架结构；CPU：Xeon E5-2609 2.4GHz，至少1T硬盘容量",1]
[2,"交换机","16口以太网交换机",1]
[3,"机柜","立式 标准机柜，含电源",1]
[4,"NVS单路视频网关","采用TIDavinciTM视频处理器,提供二次开发接口; linux操作系统；支持高清图像压缩标准：MPEG-4/H.264； 视频图像分辨率至D1，720×576像素；单路每小时录像文件≤250MB；码流类型：视频流；视频帧率：12.5帧/秒；视频码率：300Kbps-VBR，可定义；支持CMRTP网络协议，能同网传感图像信息、声音信息、传感器信息、控制信息，节点信息； 3G视频制式支持： TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA技术制式三种3G视频制式；内置WEB SERVER，；可配置成伺服务器工作；支持多用户端同时访问ZIGBEE NVS网关：远程PC机访问； 支持多用户智能移动终端同时访问ZIGBEE NVS网关：智能手机、IPAD等；模拟视频输入接口： BNC接口,PAL/NTSC自适应；视频输出接口：1个BNC接口，PAL制式720*576；NTSC制式：720*480；网络接口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口串行接口：1个，标准RS-485串行通信接口；支持SD卡接口与存储，最大可支持32GB的SD卡；每台设备拥有唯一的ID号便于验证与识别；视频码流可设定，在低带宽网络中保证图像佳流畅度； USB2.0接口；支持WIFI和3G网卡；布防和授权输入：2.4GHz无线方式；紧急呼叫输入：2.4GHz无线方式；ZIGBEE传感网关；功能：接收节点上传的数据，转发主机下传的指令；Zigbee自组网产品外观：盒式",5]
[5,"Zigbee门禁考勤节点","无线刷卡门禁系统，具有机械可开、远程控制、进门刷卡、信号反馈等功能；配合NVS使用；硬件组成：发卡器、读卡器2个、中心控制器1个、锁电源变换板1个；协调器：NVS；门禁功能：采用服务器对门与卡进行统一管理，记录开/关门、刷卡、考勤信息；可设定的多个时段的开门功能；具有远程指令开门功能；普通卡在非工作时间的获取授权开门功能；支持特权卡全时段开门功能；可扩充的具有监管出勤的刷卡拍照功能。",5]
[6,"显示终端","进行设备运行状态的显示屏幕,要求46寸以上.智能光控:即光学图像控制(OPC）功能，可以根据周围照明条件明暗的变化，自动调节背光灯亮度，以达到更为真实的画面表现和更丰富的视觉效果。内置地面数字信号调谐器，USB端口×2;HDMI端口×3;PC输入;可通过PC端口连接液晶",1]
[7,"发卡系统","USB接口；工作频率13.56MHz；支持卡13.56MHz MF1 S50卡及其兼容卡读写距离：<10cm；+C18；要求兼容本校固有校园一卡通",2]
[8,"Zigbee刷卡取电节点","无线控制电源控制器，ZIGBEE传输可视距离100m，最大负载电流10A，电压220v。必须配合ZIGBEE NVS网关使用；支持CMRTP协议，能同网传感图像信息、声音信息、传感器信息、控制信息，节点信息；ZIGBEE通信频率：2.4GHz；接收灵敏度：-95dBm；传输距离：100米；带13.56M射频卡读卡器，具有刷卡取电和远程授权分布式管理功能；",5]
[9,"单口电控门禁锁","单口电控门禁，有线链接至NVS网关，可与NVS门禁考勤节点联动，具有远程可控制特性，可自动控锁舍与天地阀，适用于单开防盗门，可由上位机控制，也可手动钥匙控制，断电保持，具有较高的安全性；传动时间≤1秒，工作电压≤36V，待机功耗≤1W",5]
[10,"视频3G移动开发平台","主要配置：NVS单路视频网关、4口无线路由器、移动三脚架、650线摄像机、智能6寸以上 安卓系统3g控制及显示终端。平台要求含侧墙式zigbee红外检测节点、Zigbee火灾检测节点、Zigbee煤气检测节点、温/湿度采集节点、光照度采集节点、温度采集节点、Zigbee民用警笛节点、布控授权无线遥控器、无线紧急呼叫节点、无线电源控制器10A、实验箱智能取电、3路灯、窗帘控制器、电机、人员出入门禁（单刷卡）、门禁卡片、开箱检测节点。",1]
[11,"智慧实验室工程实训平台","系统要求采用孔板式结构，学生可在孔板上安装，调试相关节点设备。系统要求尺寸（m）长宽高1*1*2。系统要求配套下列几点及设备：nvs单路视频网关、4口无线路由器、650线摄像机、、侧墙式zigbee红外检测节点、Zigbee火灾检测节点、Zigbee煤气检测节点、温/湿度采集节点、光照度采集节点、温度采集节点、Zigbee民用警笛节点、布控授权无线遥控器、无线紧急呼叫节点、无线电源控制器10A、3路灯、窗帘控制器、电机、1米窗帘杆、人员出入门禁（单刷卡）、门禁卡片5张、IC卡刷卡取电节点、RFID写卡系统、门窗关闭探测节点、震动探测节点.含安装工具、布线工具、线材、接头等",1]
[12,"服务器端管理软件","软件要求是基于网络的分布式视频数据集中管理与存储，具有强大的智能识别与智能分析处理功能，支持CMRTP/RTCP协议。支持至少2000nvs点，具有视频存转发、传感数据传输、控制命令转发、客户综合授权管理、报警信息处理等功能，支持B/S网络与C/S网络结构的客户端访问。可实现的功能有：1.系统设置：实验室信息设定，实验室布局设定，组织架构设定，角色设定，教师管理，学生管理；2.教务管理：实验中心信息，教学计划管理，实验设定，实验课程设定，实验预约，实验预习，排课管理，开放实验室管理，实验过程考核，实验报告管理，留言管理，通知管理，座位管理，考勤管理；3.安全中心：门禁授权，照明管理，插座电源，智能电源，视频管理，一卡通管理，警报布防管理；4.仪器管理：仪器信息管理，仪器状态管理，维修管理，借用管理，消耗品管理；5.日志管理：系统日志，警报日志，仪器日志；6.信息查询：实验课查询，成绩查询；7.使用帮助.",1]
[13,"PC客户端软件","具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、远程授权、四画面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能，可安装于多客户端",1]
[14,"移动客户端软件","移动端视频查看与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、远程授权、视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、报警日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警提醒等功能,支持IOS，Android移动设备，可安装于多客户端,要求含安卓系统3g及pad移动终端设备。",1]
[15,"改造布线器材人工","要求：1.具有丰富的布线经验，了解需安装招标产品性能，对需安装产品能够按照用户要求安装在指定地点；2.对设备、门窗进行专业改造，要求安装摄像头以及相关设备、智能门锁等；3.能在尽量少破坏墙体的基础上进行布线，并保证安装完成的工程可长期稳定运行；4.自备布线工具及耗材（网线均要求采用超五类屏蔽网线；电线均采用铜芯线，负载能力大于线上设备功率的1.5倍；视频线要求采用国标标准线；以及安装所需器材，如KGB线槽、锁母、直接、铁卡子、接地卡、桥架、铜带、螺丝、PVC胶布等）；5.对现有设备加装相关管理控制器件以达到智能管理目的；6.对门锁、开关进行改造，其中包含玻璃门单、双开。",1]
[16,"ZigBee彩信报警器节点","安装在NVS网关设备中，客户需要自行准备一张在网手机SIM卡至设备中，用于发送彩信、短信提醒。",1]
[17,"ZigBee侧墙式红外检测节点","安装墙壁上，检测区域内热释电，通过zigbee发送给NVS网关，对区域内的非法闯入发出报警信号，支持CMRTP协议，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[18,"ZigBee吸顶式红外检测节点","安装在天花板上，检测区域内热释电，通过zigbee发送给NVS网关，对区域内的非法闯入发出报警信号，支持CMRTP协议，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[19,"ZigBee火灾检测节点","检测区域内烟雾浓度，通过zigbee发送给NVS网关，对区域内的火灾发出报警信号，支持CMRTP协议，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[20,"Zigbee温/湿度采集节点","基于zigbee无线协议，采用SHT11传感器件，温湿度传感器把传感元件和信号处理集成起来，输出全标定的数字信号，支持CMRTP协议,必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[21,"Zigbee光照度采集节点","基于zigbee无线协议，采用APDS-9300数字光照度传感器；支持CMRTP网络协议,必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[22,"ZigBee红外对射节点","红外对射检测穿过的人、物；基于zigbee无线协议；支持CMRTP网络协议",1]
[23,"ZigBee智能家电控制节点","能够控制室内空调的调温、液晶电视的开关与调台",1]
[24,"ZigBee无线门磁探测节点","传感器检测门窗的开关状态，zigbee接收NVS网关发来的信息，支持CMRTP协议。必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",2]
[25,"ZigBee声光报警器节点","通过zigbee接收NVS网关发来的信息，实现本地报警功能，吓阻入侵者，支持CMRTP协议。必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",4]
[26,"ZigBee开启关闭布防节点","无线遥控按钮，对安防系统实现开启、关闭布防，支持CMRTP协议,必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",1]
[27,"ZigBee无线电源控制节点（10A）","无线控制电源插座，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流10A，电压220v。必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",4]
[28,"ZigBee无线电源控制节点（16A）","无线控制电源插座，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流16A，电压220v。必须配合ZIGBEE NVS网关使用。",2]
[29,"ZigBee交流接触器节点","配合实验室/教室等总电源控制及检测使用。",1]
[30,"ZigBee灯光控制器节点（3路）","双路无线照明控制器，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流5A，电压220v，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。适用于火线和零线同时供电。",2]
[31,"ZigBee单火线照明开关节点 ","三路无线照明控制器，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流5A，电压220v，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。适用于火线和零线同时供电。",2]
[32,"ZigBee窗帘控制节点","单路单火线无线照明控制器，控制一路灯，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，最大负载电流1.5A，电压220v，必须配合ZIGBEE NVS网关使用。含电机及窗帘杆",1]
[33,"存储服务器","西部数据（WD）Sentinel DX4000 12TB 小型办公云存储服务器",1]
[34,"笔记本电池","匹配现有THINKPAD 笔记本",4]
[35,"移动硬盘","西部数据 2.5寸 1T",6]
[36,"固态硬盘","英特尔（Intel） 335 系列 80G 2.5英寸 SATA-3固态硬盘",6]
[null,"合计"]