{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["垃圾站工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工数量","单价","合价"]
[1,"挖土方","m3",72]
[2,"毛石基础","m3",44]
[3,"土方回填","m3",28]
[4,"土方外运运距1KM以内","m3",44]
[5,"地梁C20混凝土","m3",3.46]
[6,"钢筋Ø12","kg ",533]
[7,"钢筋(箍筋)Ø6","kg ",195]
[8,"砌砖墙240","M3",31.7]
[9,"外墙抹灰","㎡",360]
[10,"外墙涂料","㎡",180]
[11,"碎石回填地面","㎡",108]
[12,"地面细石混凝土4cm","㎡",108]
[13,"排水沟300*200安铸铁篦子","m",18]
[14,"排水井Ø700","座",2]
[15,"UPVC排水管线","m",10]
[16,"钢质防盗门900*2000","樘",2]
[17,"圈梁240*240、C20混凝土","m3",4.4]
[18,"蘑菇石粘贴(不计主材）","M",18]
[19,"铁门焊接及刷油4000*2500","㎡",20]
[20,"混凝土柱240*300","m3",0.72]
[21,"过梁2700*200","m3",2.6]
[22,"砖台阶及抹灰","㎡",14.4]
{"$rows_empty":11}
[null,"合    计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}